**Załącznik nr 1 do SWZ**

Opis przedmiotu zamówienia – samochód osobowy

(Znak sprawy: **WO.271.1.3.2022**)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wymagania Zamawiającego** | **Oferta wykonawcy – wypełnia wykonawca** | **Tak – wymagany, Nie – wymagany** |
| I. | Wymagania dla pojazdu |  |  |
| 1.1. | Marka i model samochodu | ………………….. | Nie dotyczy |
| 1.2 | Pojazd fabrycznie nowy wyprodukowany w 2021r lub 2022 roku. | Rok produkcji  ………………. | TAK |
| 1.3 | Nadwozie typu Minivan/Kombivan lub równoważne, liczba drzwi 4( bez drzwi bagażnika) , fabrycznie przystosowane do przewozu 5 osób, kolor nadwozia srebrny, relingi dachowe. | Nadwozie  …………….. | TAK |
| Liczba drzwi (bez bagażnika)  …………… |
| fabrycznie przystosowane do przewozu …………… osób, |
| kolor nadwozia ………………., |
| relingi dachowe  ………….. |
| 1.4 | Wykonawca ma obowiązek dostarczyć wszystkie wymagane prawem dokumenty, niezbędne do zarejestrowania pojazdu, w tym m.in.:   1. Świadectwo homologacji typu pojazdu, 2. Karta pojazdu, 3. Książka gwarancyjna w języku polskim, 4. Instrukcja obsługi w języku polskim. |  | TAK |
| 1.5 | Okres gwarancji:   1. 2 lata mechanicznej 2. 3 lata na powłokę lakierniczą 3. 6 lat na perforację nadwozia. |  | TAK |
| II. | Podstawowe parametry napędu/podwozia |  |  |
| 2.1 | Silnik z zapłonem iskrowym z turbodoładowaniem  z bezpośrednim wtryskiem paliwa, moc minimalna 81 kW 110 [KM], maksymalny moment obrotowy min. 205 Nm, pojemność silnika min 1,2 dm3, silnik produkowany seryjnie. | *moc silnika ………………..*  *max. moment obrotowy …………………………………*  *poj. silnika ……………….* | *TAK* |
| 2.2 | Norma emisji spalin – min. Euro 6 AP |  | *TAK* |
| 2.3 | Paliwo - Benzyna |  | *TAK* |
| 2.4 | Napęd na przednią oś. |  | *TAK* |
| 2.5 | Skrzynia biegów manualna, minimum – 5 stopniowa | *Rodzaj skrzyni biegów …………………………* | *TAK* |
| 2.6 | Moc alternatora i pojemność akumulatora musi zapewnić pokrycie zapotrzebowania na energię elektryczną pojazdu przy maksymalnym obciążeniu (radiotelefon, sygnalizacja świetlna  i dźwiękowa). |  |  |
| 2.7 | Masa całkowita pojazdu maks. do 2200[kg]. | MCP ……….…….. kg | TAK |
| 2.8 | Felgi aluminiowe fabryczne, ogumienie letnie minimum 16 cali. |  | TAK |
| III. | Podstawowe parametry nadwozia/pojazdu |  |  |
| 3.1 | Tapicerka foteli – w ciemnoszarej tonacji, materiałowa.  Wnętrze pojazdu poniżej dolnej granicy okien – w ciemnoszarej tonacji, z materiału łatwo zmywalnego. |  | TAK |
| 3.2 | Tylne drzwi przesuwane z prawej i lewej strony posiadające możliwość niezależnego otwierania, , ilość miejsc – 5, wszystkie siedzenia wyposażone w trzypunktowe pasy bezpieczeństwa. |  | TAK |
| 3.3 | Indywidualnie składane siedzenia w drugim rzędzie. |  | TAK |
| 3.4 | Wymiary i zdolności terenowe:   1. długość całkowita pojazdu nie więcej niż 4800 mm  (bez wyposażenia dodatkowego), 2. szerokość całkowita pojazdu (bez lusterek) nie więcej niż 1 850 mm; 3. rozstaw osi min. 2 700 mm, | długość całkowita pojazdu  ……………. | TAK |
| szerokość całkowita pojazdu ……………. |
| rozstaw osi  …………… |
| 3.5 | Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane. Składane elektrycznie lub ręcznie. |  | TAK |
| 3.6 | Pojazd wyposażony co najmniej w poniżej podane systemy poprawiające bezpieczeństwo:   1. system zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania – ABS lub równoważny. |  | TAK |
| 3.7 | Układ kierowniczy:   1. układ wspomagania, 2. wielofunkcyjne koło kierownicy po lewej stronie, 3. regulacja pochylenia kolumny kierownicy. |  | TAK |
| IV. | Wyposażenie pojazdu |  |  |
| 4.1 | Szyby w drzwiach przednich regulowane elektrycznie. |  | TAK |
| 4.2 | Poduszki powietrzne przednie i boczne dla kierowcy i pasażera. |  | TAK |
| 4.3 | Centralny zamek sterowany za pomocą pilota lub kluczyka. |  | TAK |
| 4.4 | Immobiliser |  | TAK |
| 4.5 | Klimatyzacja automatyczna (dwustrefowa). |  | TAK |
| 4.6 | Czujniki parkowania tylne i przednie, kamera cofania. |  | TAK |
| 4.7 | Komplet dywaników w kabinie pojazdu. |  | TAK |
| 4.8 | Fotel kierowcy posiadający możliwość regulacji góra  – dół. Wszystkie siedzenia wyposażone w 3-punktowe, bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa. Wszystkie siedzenia wyposażone w zagłówki. |  | TAK |
| 4.9 | Radio samochodowe z RDS i złączem Bluetooth z funkcją głośnomówiącą, kompletem głośników oraz instalacją. |  | TAK |
| 4.10 | Automatyczne światła drogowe. |  | TAK |
| 4.11 | Tempomat |  | TAK |
| 4.12 | Minimum jedno gniazdo 12 V. |  | TAK |
| 4.13 | Fabrycznie przyciemniane szyby tylne- stopień przepuszczalności światła min. 30 %. |  | TAK |
| 4.14 | Oświetlenie przedziału pasażerskiego. |  | TAK |
| 4.15 | Na wyposażeniu pojazdu:   1. fabryczny zestaw narzędzi przewidzianych do wyposażenia pojazdu przez producenta podwozia, 2. trójkąt ostrzegawczy, 3. gaśnica proszkowa 4. podnośnik umożliwiający podniesienie pojazdu w celu wymiany koła, |  | TAK |
| V. | Pozostałe warunki zamawiającego |  |  |
| 5.1 | Pojazd należy wydać z pełnym zbiornikiem zatankowanym paliwem. |  | TAK |
| 5.2 | Termin dostawy pojazdu: 9 m-cy od dnia podpisania umowy |  | TAK |